{
   "ExpandedHierarchyInLayout":"",
   "guistr":"# # String gsaved with Nlview 6.8.11  2018-08-07 bk=1.4403 VDI=40 GEI=35 GUI=JA:9.0 TLS
#  -string -flagsOSRD
preplace port led17_r_0 -pg 1 -y 950 -defaultsOSRD
preplace port eth_txen_0 -pg 1 -y 730 -defaultsOSRD
preplace port eth_rxerr_0 -pg 1 -y 750 -defaultsOSRD
preplace port led17_g_0 -pg 1 -y 930 -defaultsOSRD
preplace port led16_r_0 -pg 1 -y 890 -defaultsOSRD
preplace port led17_b_0 -pg 1 -y 910 -defaultsOSRD
preplace port clk_100MHz -pg 1 -y 240 -defaultsOSRD
preplace port eth_rstn_0 -pg 1 -y 830 -defaultsOSRD
preplace port eth_mdc_0 -pg 1 -y 770 -defaultsOSRD
preplace port led16_b_0 -pg 1 -y 850 -defaultsOSRD
preplace port led16_g_0 -pg 1 -y 870 -defaultsOSRD
preplace port eth_mdio_0 -pg 1 -y 790 -defaultsOSRD
preplace port eth_refclk_0 -pg 1 -y 380 -defaultsOSRD
preplace port reset_rtl_0 -pg 1 -y 700 -defaultsOSRD
preplace port eth_crsdv_0 -pg 1 -y 710 -defaultsOSRD
preplace portBus anodes_0 -pg 1 -y 280 -defaultsOSRD
preplace portBus cathodes_0 -pg 1 -y 300 -defaultsOSRD
preplace portBus eth_txd_0 -pg 1 -y 690 -defaultsOSRD
preplace portBus led_0 -pg 1 -y 550 -defaultsOSRD
preplace portBus sw_0 -pg 1 -y 860 -defaultsOSRD
preplace portBus eth_rxd_0 -pg 1 -y 670 -defaultsOSRD
preplace inst fifo_input -pg 1 -lvl 4 -y 120 -defaultsOSRD
preplace inst xlslice_0 -pg 1 -lvl 5 -y 610 -defaultsOSRD
preplace inst packaging_0 -pg 1 -lvl 3 -y 340 -defaultsOSRD
preplace inst xlconstant_0 -pg 1 -lvl 2 -y 800 -defaultsOSRD
preplace inst xlconstant_1 -pg 1 -lvl 1 -y 640 -defaultsOSRD
preplace inst fifo_output -pg 1 -lvl 4 -y 350 -defaultsOSRD
preplace inst ethernet_transceiver2_0 -pg 1 -lvl 3 -y 820 -defaultsOSRD
preplace inst c_counter_binary_0 -pg 1 -lvl 5 -y 290 -defaultsOSRD
preplace inst c_counter_binary_1 -pg 1 -lvl 5 -y 470 -defaultsOSRD
preplace inst negate_0 -pg 1 -lvl 3 -y 490 -defaultsOSRD
preplace inst segment_0 -pg 1 -lvl 6 -y 290 -defaultsOSRD
preplace inst xlconcat_4 -pg 1 -lvl 6 -y 550 -defaultsOSRD
preplace inst xlconcat_5 -pg 1 -lvl 2 -y 630 -defaultsOSRD
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_fifo_read 1 3 1 900
preplace netloc packaging_0_errorCode 1 3 3 890 500 1400J 380 1640J
preplace netloc xlconstant_1_dout 1 1 1 NJ
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_led16_b 1 3 4 NJ 850 NJ 850 NJ 850 NJ
preplace netloc Net4 1 3 4 NJ 750 NJ 750 NJ 750 NJ
preplace netloc xlslice_1_Dout 1 3 2 910 510 1390
preplace netloc Net5 1 3 4 NJ 790 NJ 790 NJ 790 NJ
preplace netloc packaging_0_outData 1 3 1 N
preplace netloc c_counter_binary_1_Q 1 5 1 1630
preplace netloc Net6 1 3 4 NJ 830 NJ 830 NJ 830 NJ
preplace netloc fifo_input_dout 1 2 2 460 120 NJ
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_led16_r 1 3 4 NJ 890 NJ 890 NJ 890 NJ
preplace netloc sw_0_1 1 0 3 NJ 860 NJ 860 NJ
preplace netloc xlconcat_5_dout 1 2 3 410 570 860J 610 NJ
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_eth_refclk 1 3 4 920 520 1370J 210 NJ 210 1900J
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_led16_g 1 3 4 NJ 870 NJ 870 NJ 870 NJ
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_fifo_write 1 3 1 870
preplace netloc packaging_0_inpRdEn 1 3 1 860
preplace netloc c_counter_binary_0_Q 1 5 1 N
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_led17_b 1 3 4 NJ 910 NJ 910 NJ 910 NJ
preplace netloc xlconstant_0_dout 1 2 1 400J
preplace netloc segment_0_anodes 1 6 1 NJ
preplace netloc fifo_output_overflow 1 4 1 1350
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_eth_mdc 1 3 4 NJ 770 NJ 770 NJ 770 NJ
preplace netloc segment_0_cathodes 1 6 1 NJ
preplace netloc packaging_0_stateOut 1 3 3 880 490 1380J 390 1620J
preplace netloc fifo_input_empty 1 2 2 440 100 NJ
preplace netloc fifo_output_rd_data_count 1 1 4 180 560 NJ 560 NJ 560 1330
preplace netloc packaging_0_outWrEn 1 3 1 N
preplace netloc fifo_output_full 1 2 2 450 240 890J
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_led17_r 1 3 4 NJ 950 NJ 950 NJ 950 NJ
preplace netloc Net1 1 3 4 NJ 690 NJ 690 NJ 690 NJ
preplace netloc Net 1 3 4 NJ 670 NJ 670 NJ 670 NJ
preplace netloc fifo_input_overflow 1 4 1 1360
preplace netloc xlconcat_4_dout 1 6 1 NJ
preplace netloc Net2 1 3 4 NJ 710 NJ 710 NJ 710 NJ
preplace netloc xlslice_0_Dout 1 5 1 1630
preplace netloc ethernet_transceiver2_0_led17_g 1 3 4 NJ 930 NJ 930 NJ 930 NJ
preplace netloc Net3 1 3 4 NJ 730 NJ 730 NJ 730 NJ
preplace netloc rst_clk_wiz_100M_peripheral_aresetn 1 0 3 NJ 700 NJ 700 430
preplace netloc clk_wiz_clk_out1 1 0 6 NJ 240 NJ 240 420 230 930 480 1340 370 1640J
levelinfo -pg 1 0 100 290 660 1130 1510 1770 1920 -top 0 -bot 1070
"
}
{
   "da_board_cnt":"3",
   "da_clkrst_cnt":"3"
}
