- SBC
- Adapterplatine Pi-GPIO  zu
  - Drucksensoren (I2C)
  - GSV4-BT Serielle Schnittstelle
  - DAC Frequenzumrichter
    - +- 10V
- pegelwandler
- spannungsversorgung
  - 12V
  - 5V
  - 3,3V - 4,2V GSV-4BT

hallo!